1.消息信号

DSB调制载波，，得到的已调信号记为u(t)。设t0=0.15s，fc=250Hz。试比较消息信号与已调信号，并绘制它们的频谱。

2.将1中信号进行相干解调，并绘制消息信号的时域曲线。